省立东院玻璃幕墙及采光顶玻璃

更换方案

项目名称： 东院玻璃幕墙及采光顶更换

建设单位： 山东省立医院

项目地点： 省立东院院内

日 期： 2024年04月26日

一、现场勘查：

东院门诊大厅顶部及内采光幕墙、查体中心顶、诚和楼三层四层、职工立体车库入口幕墙、眼科门诊等区域，高处玻璃幕墙均有不同部位自爆，剩余单面玻璃面积大强度小易爆碎，存在较大安全隐患，需及时制作更换新的幕墙玻璃，排除一切隐患。

二、幕墙清单报价及明细：（含税） 单位（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 数量  块 | 规格  尺寸  mm | 主材单价 | 吊车安装费 | 合价 | 备注 |
| 1 | 诚和楼3层南步梯幕墙 | 1 | 833\*1160 | 533.5 | 高空80T  2800 | 3333.5 | 5+12+5lowe双钢中空拆顶恢复 |
| 2 | 诚和楼5层西幕墙 | 1 | 835\*1440 | 660 | 高空80T  2900 | 3560 | 5+12+5lowe双钢中空（拆顶恢复 |
| 3 | 诚和楼车库出入口顶 | 1 | 1485\*1970 | 1611.5 | 打孔50T  2350 | 3961.5 | 8+8干胶强钢化压承550kg/㎡ |
| 4 | 地下立体车库西出口顶 | 1 | 1960\*1940 | 2090 | 打孔50T  2420 | 4510 | 8+8干胶强钢化压承550kg/㎡ |
| 5 | 查体中心顶南侧幕墙 | 1 | 1455\*3250 | 2601.5 | 高空130T  3750 | 6351.5 | 8+12+8lowe双钢中空（拆管恢复 |
| 6 | 查体中心顶北阴角幕墙 | 1 | 710\*1010 | 396 | 做框1350 | 1746 | 8+12+8lowe60%双钢中空 |
| 7 | 门诊大厅顶西南弧幕墙 | 1 | 1165\*1065 | 682 | 高空130T打孔3650 | 4332 | 8+8+12+8三钢干胶中空 |
| 8 | 4#楼东电梯幕墙 | 1 | 1253\*870 | 599.6 | 高空130T  2800 | 3399.6 | 5+12+5lowe双钢中空 |
| 9 | 门诊大厅顶东侧弧幕墙 | 1 | 1180\*810 | 498.07 | 高空130T打孔3960 | 4458.07 | 8+8+12+8三钢干胶中空 |
| 10 | 门诊东3至4层弧幕墙 | 1 | 1630\*1140 | 998.7 | 高空130T打孔4820 | 5818.7 | 8+8+12+8三钢干胶中空 |
| 11 | 门诊二楼病例打印窗口北幕墙 | 1 | 1275\*1175 | 823.97 | 高空130T  2360 | 3183.97 | 8+12+8lowe60%双钢中空 |
| 12 | 国际医学门诊观光电梯1层圆弧幕墙 | 1 | 高2910\*弧长1205+弓高125 | 4207.86 | 高空  80T  打孔  4080 | 8287.86 | 6+6白弯钢固化夹胶  强结构密封条  满注胶 |
| 13 | 国际医学门诊观光电梯4层圆弧幕墙 | 1 | 高2910\*弧长1205+弓高125 | 4207.86 | 高空  150T  打孔  5470 | 9677.86 | 6+6白弯钢固化夹胶  强结构密封条  满注胶 |
| 14 | 门诊四楼眼科门诊 | 1 | 1770\*1117 | 1087.4 | 卡压扣装  860 | 1947.4 | 8晶透强钢化单片（双片组合中空 |
| 15 | 4#楼至查体中心西连廊二层东侧玻璃幕墙 | 1 | 1910\*620 | 654.5 | 高空  80T  断桥铝卡  1850 | 2504.5 | 6LOW-E+12A+6白双钢中空 |
| 16 | 4#楼五层南幕墙西侧底幕墙玻璃 | 1 | 660\*455--- | 495.5 | 高空130T  断桥铝卡  1960 | 2455.5 | 6LOW-E+12A+6白双钢中空 |
| 17 | 4#楼五层南幕墙东侧中幕墙玻璃 | 1 | 1525\*1360 | 1140.7 | 高空130T  断桥铝卡  3850 | 4990.7 | 6LOW-E+12A+6白双钢中空 |
| 18 | 总计 | 74518.66 | | | | | |

三、现场部分照片如下图：











