1、项目说明：

门诊楼大厅两侧楼梯(1-2层)及二楼中厅栏杆、急诊东侧内部楼梯(1-6层)、门诊药房西侧内部楼梯(1-7层)、儿科门诊南侧内部楼梯(1-13层)及儿科门诊西侧内部楼梯(1-13 层) ，以上区域现有木质楼梯扶手外侧加装不锈钢栏杆扶手，使扶手高度达到 1.1m。

2、改造清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：省立医院门诊楼栏杆扶手改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:现状楼梯金属栏杆木扶手2.做法:剔除现状楼梯木扶手油漆面层及腻子层，剔除现状楼梯金属栏杆油漆面层3.其他:垃圾清理及外运综合考虑 | m | 290.13 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2 | 011404010001 | 木栅栏、木栏杆(带扶手）油漆 | 1.木基层清理、除污、打磨等2.刮腻子遍数:专用腻子2-3道，打磨3.油漆品种、刷漆遍数:醇酸底漆2道，水性聚氨酯面漆3道4.金属立杆部分刷漆综合考虑 | m | 290.13 | 　 | 　 | 　 |  |
| 3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:φ60\*3不锈钢管栏杆扶手2.栏杆材料种类、规格:φ38\*38\*2.0\*1200不锈钢管栏杆立杆等分，100\*80\*8固定板，8\*100镀锌外膨胀螺栓4支 | m | 238.61 | 　 | 　 | 　 |  |
| 4 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.扶手材料种类、规格:φ60\*3不锈钢管栏杆扶手（顶部），φ20\*3不锈钢管栏杆扶手（中间两层）2.栏杆材料种类、规格:φ40\*3不锈钢管栏杆立杆等分，100\*80\*8固定板，8\*100镀锌外膨胀螺栓4支3.4mm厚钢化玻璃不锈钢包边 | m | 46.26 | 　 | 　 | 　 |  |
| 5 | 011605002001 | 瓷砖墙面及恢复 | 1.名称:瓷砖墙面拆除2.与栏杆相交处瓷砖墙面拆除，待栏杆施工完毕后恢复瓷砖，瓷砖颜色同原墙面3.拆除后垃圾清理及外运综合考虑 | m2 | 2 | 　 | 　 | 　 |  |
| 6 | 011605002002 | 瓷砖墙面及恢复 | 1.名称:石材墙面拆除2.与栏杆相交处石材面层拆除，待栏杆施工完毕后恢复石材，石材颜色同原墙面3.拆除后垃圾清理及外运综合考虑 | m2 | 4 | 　 | 　 | 　 |  |
| 本页小计 | 　 | 　 |  |
| 合 计 | 　 | 　 |  |